{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量报价清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量报价清单","index":0,"n_rows":74,"n_cols":7,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[3,0,3,6],[36,0,36,6],[52,0,52,6],[59,6,61,6],[71,0,71,6],[72,0,72,6],[73,0,73,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学图书馆藏品库房维修工程量报价清单"]
["投标单位（盖章）：  ",null,null,"                            日期:2018年10月17日"]
["序号","项目内容","工程量","单位","综合单价（元）","单项总价（元）","备   注"]
["一、土建装饰、安装部分"]
[1,"保护性拆、装原有木门 600*2200",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"保护性拆、装原有书柜 870*2200",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"楼板机械钻孔 DN75",{"v":4,"d":"4.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"包括修补"]
[4,"砖砌墙体 180厚（蒸压灰砂砖、包括墙面割沟、按规范植入8mm钢筋、双面挂钢丝网、墙面抹灰1:2.5水泥砂浆底20厚）",2.52,"m³",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"制安单扇钢质防火门 2100*1200（包括门过梁、黑金沙门槛石、不锈钢把手门锁、不锈钢门吸、小五金等）",{"v":1,"d":"1.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"高度密闭"]
[6,"封堵天棚面原有圆形洞口 直径25cm（包括不锈钢网、9厘阻燃合板等辅材）",{"v":21,"d":"21.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"楼地面贴塑胶地板 2mm厚（包括水泥自流平、“汉高百得”无苯配方粘结胶）",{"v":31.2,"d":"31.20"},"m2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"成品抛光砖踢脚线安装 9～11cm高",{"v":24,"d":"24.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"天棚木骨架胶合板吊顶 9mm胶合板",{"v":32,"d":"32.00"},"m2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"胶合板天棚面刷白色乳胶漆（包括刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍）",{"v":32,"d":"32.00"},"m2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"内墙面、天棚面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层、刷801胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍）",{"v":88,"d":"88.00"},"m2",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"3匹恒湿恒温精密空调  650*650*1980（型号JHFX-7.5LW/81JA11 包括冷媒管及控制线路布设、室外机不锈钢架制安）",{"v":2,"d":"2.00"},"台",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"室外机放置于一楼学生创业园外围指定位置"]
[13,"改装原有平开窗（包括更换玻璃、玻璃开孔、整窗固定等）",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"原有电力线路整修",{"v":1,"d":"1.00"},"项",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"配电箱安装（内含三极60A带漏电1个、双极40A 2个、双极20A 2个）",{"v":1,"d":"1.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"电表箱安装（15（60A）三相电度表、三极63A）",{"v":1,"d":"1.00"},"台",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"原桥架布线拆装、整修盖板",{"v":1,"d":"1.00"},"项",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"塑料线槽安装 线槽断面周长 24×14（mm）",{"v":10,"d":"10.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"塑料线槽安装 线槽断面周长 39×19（mm）",{"v":20,"d":"20.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"PVC刚性阻燃管 DN32",{"v":30,"d":"30.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"管内穿线 动力线路（铜芯） 导线截面（ZR-BVV 2.5mm²）",{"v":120,"d":"120.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"管内穿线 动力线路（铜芯） 导线截面（ZR-BVV 4mm²）",{"v":100,"d":"100.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"管内穿线 动力线路（铜芯） 导线截面（ZR-BVV 6mm²）",{"v":200,"d":"200.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"40A带漏电保护器安装",{"v":2,"d":"2.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"包括塑壳配电箱"]
[25,"一位单控开关 ",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"包括接线盒"]
[26,"接线盒",{"v":17,"d":"17.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"T8 LED荧光灯   15W",{"v":4,"d":"4.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"新旧给水管道连接",{"v":1,"d":"1.00"},"项",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"室内给水管（PP-R冷水） DN20",{"v":50,"d":"50.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"安装于天棚下"]
[30,"室内排水管（PVC-U） DN32",{"v":25,"d":"25.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[31,"螺纹铜闸阀安装（铜杆） DN15",{"v":2,"d":"2.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"卫生清洁",{"v":1,"d":"1.00"},"项",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、消防部分"]
[33,"120L单瓶柜式无管网装置",{"v":1,"d":"1.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"七氟丙烷药剂",{"v":85,"d":"85.00"},"kg",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"泄压阀",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"气体报警控制器（1区）",{"v":1,"d":"1.00"},"台",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"光电感烟探测器",{"v":2,"d":"2.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"光电感温探测器",{"v":2,"d":"2.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"放气指示灯",{"v":3,"d":"3.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"紧急启停按钮",{"v":3,"d":"3.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"声光报警器",{"v":3,"d":"3.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"消防警铃",{"v":3,"d":"3.00"},"只",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"输入模块",{"v":3,"d":"3.00"},"块",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"镀锌线管安装 SC20",{"v":180,"d":"180.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"信号线安装 ZR-RVS2*1.5",{"v":200,"d":"200.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"电源线安装 ZR-BVR2*1.5",{"v":400,"d":"400.00"},"m",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"消防设备调试",{"v":1,"d":"1.00"},"项",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三、网络、弱电部分"]
[48,"六类非屏蔽双绞线",{"v":1,"d":"1.00"},"箱",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"六类网络信息模块",{"v":2,"d":"2.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"单口信息面板",{"v":2,"d":"2.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"2米六类RJ45跳线",{"v":4,"d":"4.00"},"条",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"阻燃底盒",{"v":4,"d":"4.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"PVC刚性阻燃管 DN25",{"v":100,"d":"100.00"},"米",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"高清半球摄像机",{"v":2,"d":"2.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"监控设备接入安防中心"]
[55,"高清定焦ITS镜头",{"v":1,"d":"1.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"图像识别专用摄像机",{"v":1,"d":"1.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"32位型二门门禁控制器",{"v":1,"d":"1.00"},"台",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"读卡器安装",{"v":1,"d":"1.00"},"台",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"开门按钮",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"破玻开关",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"单门磁力锁",{"v":1,"d":"1.00"},"把",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"壁挂电磁锁夹具",{"v":1,"d":"1.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"环境监控系统",{"v":1,"d":"1.00"},"套",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"藏品库房温湿度、漏水报警系统，需接入安防中心消防报警系统"]
[64,"弱电配套设备调试",{"v":1,"d":"1.00"},"项",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"项目投标总价",null,"元",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["报价说明：                                                                                                                                                 1、项目投标总价已包括人工费、材料费、机械费、措施费、赶工费、税管费、保险费、利润和政府规费等一切费用；                                                    2、上述工程量除特别说明外，其余为包干工程量，请各参投施工单位进行现场丈量核实；                                                                            3、水电安装项目综合单价包含打凿墙孔、墙沟、楼板及修复等一切费用；                                                                                          4、综合单价包括材料二次搬运费及废料清运；                                                                                                                                                     5、材料品牌参照“汕头大学建筑安装工程采用材料表”。       "]
["投标单位（盖章）：                                     日  期：2018年10月17日"]
["法定代表人（签字或盖章）："]