{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["汕头大学国际学院H、I座学生宿舍修缮工程量报价清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汕头大学国际学院H、I座学生宿舍修缮工程量报价清单","index":0,"n_rows":79,"n_cols":7,"rows_kept":79,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,6],[3,0,3,6],[24,0,24,6],[40,0,40,6],[59,0,59,6],[76,0,76,6],[77,0,77,6],[78,0,78,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汕头大学国际学院H、I座学生宿舍修缮工程量报价清单"]
["投标单位（盖章）：  ",null,null,"                            日期:2019年1月  日"]
["序号","项目内容","工程量","单位","综合单价（元）","单项总价 （元）","备   注"]
["学生宿舍H座（1-6层共12套房）装饰部分"]
[1,"内墙面、天棚面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层、刷801胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍）",{"v":2014.5,"d":"2014.50"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"包括废料清运"]
[2,"拆除房间进户门  规格尺寸2100×950     ",{"v":9,"d":"9.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[3,"拆除石板洗手台柜门页及排水配件等 2450× 610×820",{"v":6,"d":"6.00"},"只",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[4,"拆除石板洗手台柜门页及排水配件等 1560× 520×820",{"v":3,"d":"3.00"},"只",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[5,"拆除厨房原有地砖",{"v":44,"d":"44.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[6,"拆除原有窗帘轨",{"v":73.6,"d":"73.60"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[7,"铲除内墙面抹灰层",{"v":30,"d":"30.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[8,"内墙面抹灰 1：2水泥砂浆 20厚",{"v":30,"d":"30.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"厨房楼面贴防滑砖 300*300",{"v":44,"d":"44.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"烤漆钢板门安装（门框满墙，外尺寸2080*930，见光尺寸2000*775，包括把手门锁、不锈钢门吸、小五金等）",{"v":9,"d":"9.00"},"樘",null,{"v":0,"d":"0.00"},"客厅门、木纹色"]
[11,"房间木质门翻新（包括饰面板油漆翻新、不锈钢门吸等五金配件更换）规格尺寸2100×950  ",{"v":30,"d":"30.00"},"樘",null,{"v":0,"d":"0.00"},"房间门"]
[12,"制安石板洗手台（包括石黑金沙石板台面 1560*540、挡水线、地产油麻石衬板、台上盆1个、台盆龙头1、排水配件、晶钢板柜门页403*680等) ",{"v":3,"d":"3.00"},"只",null,{"v":0,"d":"0.00"},"黑金沙石板16厚"]
[13,"制安石板洗手台 （包括石黑金沙石板台面 2450*630、挡水线、地产油麻石衬板、台上盆1个、台盆龙头、排水配件、晶钢板柜门页390*680等) ",{"v":6,"d":"6.00"},"只",null,{"v":0,"d":"0.00"},"黑金沙石板16厚"]
[14,"铝合金门窗整修（包括换锁、滑轮、毛刷、插销等五金配件）",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"制安铝合金框不锈钢防蚊纱窗 ",{"v":122.4,"d":"122.40"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"不锈钢纱网材质为“316”"]
[16,"升降晾衣架安装",{"v":12,"d":"12.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"制安胶合板窗帘盒(包括窗帘轨，刷浅灰色硝基漆）",{"v":73.6,"d":"73.60"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"制安中档遮光窗帘布",{"v":184,"d":"184.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"2倍布"]
[19,"室内空气检测点",{"v":1,"d":"1.00"},"处",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"清洁卫生",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["学生宿舍H座（1-6层共12套房）安装部分"]
[1,"更换排气扇 8英寸带罩（天花式）",{"v":24,"d":"24.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"卫生间、淋浴间"]
[2,"拆除旧灯具、开关（含底盒）、插座（含底盒）",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"},"共12套房"]
[4,"安装4寸LED筒灯",{"v":24,"d":"24.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"卫生间、淋浴间"]
[5,"安装18W-24W LED吸顶灯",{"v":54,"d":"54.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"厨房、房间、客厅"]
[6,"安装8W-12W LED吸顶灯",{"v":24,"d":"24.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"走廊、阳台"]
[7,"安装40A双极空气开关（带漏电保护）",{"v":12,"d":"12.00"},"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"安装20A单极空气开关",{"v":60,"d":"60.00"},"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"安装一位开关",{"v":60,"d":"60.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"包含接线底盒"]
[10,"安装二位开关",{"v":30,"d":"30.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[11,"安装三孔插座 16A",{"v":48,"d":"48.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[12,"安装五孔插座",{"v":120,"d":"120.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[13,"安装防水插座",{"v":12,"d":"12.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[14,"塑料线槽安装 线槽断面周长 24×14（mm）",{"v":144,"d":"144.00"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"线槽配线 导线截面（ZR-BV 2.5mm²）",{"v":468,"d":"468.00"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"新旧线路检测、驳接、调试",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["学生宿舍I座（1-5层共10套房）装饰部分"]
[1,"内墙面、天棚面刷白色乳胶漆（包括铲除旧漆层、刷801胶水一遍、刮腻子二遍批平自然干燥后打磨平整，面刷“立邦墙面卫士系列”全能抗碱底漆二遍，滚涂立邦“三合一”内墙乳胶漆二遍）",{"v":1436.5,"d":"1436.50"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"包括废料清运"]
[2,"拆除房间进户门  规格尺寸2100×950     ",{"v":10,"d":"10.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[3,"拆除石板洗手台柜门页及排水配件等 2450× 610×820",{"v":10,"d":"10.00"},"只",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[4,"拆除厨房原有地砖",{"v":50,"d":"50.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[5,"拆除原有窗帘轨",{"v":81,"d":"81.00"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[6,"铲除内墙面抹灰层",{"v":25,"d":"25.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[7,"内墙面抹灰 1：2水泥砂浆 20厚",{"v":25,"d":"25.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"厨房楼面贴防滑砖 300*300",{"v":50,"d":"50.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"烤漆钢板门安装（门框满墙，外尺寸2080*930，见光尺寸2000*775，包括把手门锁、不锈钢门吸、小五金等）",{"v":10,"d":"10.00"},"樘",null,{"v":0,"d":"0.00"},"客厅门、木纹色"]
[10,"房间木质门翻新（包括饰面板油漆翻新、不锈钢门吸等五金配件更换）规格尺寸2100×950  ",{"v":10,"d":"10.00"},"樘",null,{"v":0,"d":"0.00"},"房间门"]
[11,"制安石板洗手台（包括石黑金沙石板台面 2450*630、挡水线、地产油麻石衬板、台上盆1个、台盆龙头、排水配件、晶钢板柜门页390*680等) ",{"v":10,"d":"10.00"},"只",null,{"v":0,"d":"0.00"},"黑金沙石板16厚"]
[12,"铝合金窗整修（包括换锁、滑轮、毛刷）",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"制安铝合金框不锈钢防蚊纱窗 ",{"v":102,"d":"102.00"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"不锈钢纱网材质为“316”"]
[14,"升降晾衣架安装",{"v":10,"d":"10.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"制安胶合板窗帘盒(包括窗帘轨，刷浅灰色硝基漆）",{"v":81,"d":"81.00"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"制安中档遮光窗帘布",{"v":202.5,"d":"202.50"},"㎡",null,{"v":0,"d":"0.00"},"2倍布"]
[17,"室内空气检测点",{"v":1,"d":"1.00"},"处",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"清洁卫生",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["学生宿舍I座（1-5层共10套房）安装部分"]
[1,"更换排气扇 8英寸带罩（天花式）",{"v":20,"d":"20.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"卫生间、淋浴间"]
[2,"拆除旧灯具、开关（含底盒）、插座（含底盒）",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"},"共10套房"]
[4,"安装4寸LED筒灯",{"v":20,"d":"20.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"卫生间、淋浴间"]
[5,"安装18W-24W LED吸顶灯",{"v":30,"d":"30.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"厨房、房间、客厅"]
[6,"安装8W-12W LED吸顶灯",{"v":20,"d":"20.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"走廊、阳台"]
[7,"安装40A双极空气开关（带漏电保护）",{"v":10,"d":"10.00"},"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"安装20A单极空气开关",{"v":50,"d":"50.00"},"个",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"安装一位开关",{"v":50,"d":"50.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"包含接线底盒"]
[10,"安装二位开关",{"v":20,"d":"20.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[11,"安装三孔插座 16A",{"v":40,"d":"40.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[12,"安装五孔插座",{"v":100,"d":"100.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[13,"安装防水插座",{"v":10,"d":"10.00"},"套",null,{"v":0,"d":"0.00"},"同  上"]
[14,"塑料线槽安装 线槽断面周长 24×14（mm）",{"v":100,"d":"100.00"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"线槽配线 导线截面（ZR-BV 2.5mm²）",{"v":330,"d":"330.00"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"新旧线路检测、驳接、调试",{"v":1,"d":"1.00"},"项",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"项目投标总价",null,"元",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["报价说明：                                                                                                                                               1、项目投标总价已包括人工费、材料费、机械费、措施费、垂直运输费、赶工费、税管费、保险费、利润和政府规费等一切费用；                                                2、上述工程量除特别说明外，其余为包干工程量，请各参投施工单位进行现场丈量核实；                                                                  3、水电安装项目综合单价包含打凿墙孔、墙沟、楼板及修复等一切费用；                                                                                          4、材料品牌参照“汕头大学建筑安装工程采用材料表”。       "]
["投标单位（盖章）：                                                                     "]
["法定代表人（签字或盖章）：                                    日  期：2019年1月 日"]