{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,8],[2,3,2,4],[14,0,14,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["安全用电警示标志牌清单"]
["序号","标示牌内容","材质","规格",null,"厚度","单位","数量","备注"]
[1,"禁止攀登  高压危险","PVC板","22*30CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字和图案"]
[2,"禁止攀登  高压危险","PVC板","12*28CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字"]
[3,"危险勿近","PVC板","22*30CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字和图案"]
[4,"危险勿近","PVC板","12*28CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字"]
[5,"有电危险","PVC板","22*30CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字和图案"]
[6,"有电危险","PVC板","12*28CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字"]
[7,"禁止攀登","PVC板","22*30CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字和图案"]
[8,"禁止攀登","PVC板","12*28CM","室外型","2.5MM","块",10,"汉字"]
[9,"禁止操作 有人工作","PVC板","12*28CM","室外型","2.5MM","块",30,"汉字"]
[10,"止步  高压危险","PVC板","22*30CM","室外型","2.5MM","块",30,"汉字和图案"]
[11,"止步  高压危险","PVC板","12*28CM","室外型","2.5MM","块",30,"汉字"]
["注:规格和厚度是大约数值"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}